(양식 1)

【 고분자학회 학회상 포상 지원서 】

[표지]
공모분야	신진학술상
지원자 인적사항	성 명	한 글	박성준		영 문	Sungjun Park
		한 자	朴性俊
	소속기관	기관명	아주대학교
		부서명 (학과명)	지능형반도체공학		직위/직급	부교수
		주 소	경기도 수원시 영통구 월드컵로206
업적요지	피부부착형 소자의 소재·구조 혁신을 통한 모바일 생체진단 기술 ○ 원형 수직 구조 채널 기반 생체 진단용 초유연 유기 전기화학 트랜지스터 - 4단자 수직 코르비노 구조를 적용해 10 mV에서 400 mS 이상의 높은 증폭도와 2 kHz 응답 속도를 구현 - 원형 채널 설계로 5 μm 굽힘 반경과 1000회 이상 변형에도 안정적 동작 확보 - 심전도(ECG), 근전도(EMG), 안구운동(EOG) 신호를 초저전력(–0.01 V) 조건에서 40.1 dB의 높은 SNR로 실시간 측정 - 2024년 Advanced Materials (IF 26.8, JCR 2.1%) 논문 게재 ○ 초유연 수직 구조 n형 유기 전기화학 트랜지스터 기반 심전도 센서 - 4단자 수직 원형 구조 n-PBDF 활성층 기반의 3 μm 두께의 초박막 유기 전기화학 트랜지스터를 개발하여 374 mS의 높은 증폭도와 1.2 kHz 응답 속도 달성 - 5 μm 굽힘 반경·200% 인장 변형·1000회 반복에도 안정적 동작 유지 - 자외선 및 고온 멸균 후에도 성능 저하 없이, 10 mV 초저전력에서 38.1 dB SNR로 ECG 신호 측정 - 2025년 Materials Science & Engineering: R: Reports (IF 26.8, JCR 2.1%) 논문 게재 ○ 무선 생체신호 진단을 위한 피부 부착형 신축성 전도체 소재 및 구조 개발 - 전도성 고분자-금속 나노입자 및 이온성 액체-탄성체 복합재 조성 최적화로 높은 신축성과 전기·기계적 안정성을 동시에 확보한 전극 소재 개발 - 생체모방 문어빨판 구조 적용, 접착제 없는 고강도 피부 부착 전극 구현 - 질병 진단 신호 분석 알고리즘이 적용된 피부 부착 전극과 유연 모듈을 결합한 체형 맞춤형 모바일 헬스케어 기기 개발 - 2025년 Materials Science & Engineering: R: Reports (IF 26.8, JCR 2.1%) 논문 게재 ○ 고분자학회 2024, 2025, 2026년도 춘/추계 학술대회 운영이사 - 2024년 고분자학회 춘계 및 추계 현장운영이사 - 2025년 고분자학회 춘계, 고분자포럼, 추계 현장운영이사 - 2026년 고분자학회 춘계, 고분자포럼, 추계 현장운영이사 (구두확정), [연구년]
상기와 같이 고분자학회 학회상 포상을 지원합니다. 2025. 08 . 28 기관명 : 아주대학교 직 위 : 부교수 지원자 : 박성준 (직인)

(양식 2)

1. 인적사항

가. 학력사항 (대학교 이상만 기재)

기 간	학 교 명	전공 및 학위, 지도교수
2005-2010	아주대학교	신소재공학 (학사), 안재환
2010-2011	광주과학기술원	신소재공학 (석사), 이탁희
2011-2016	광주과학기술원	신소재공학 (박사), 윤명한

나. 경력사항 (5개 이내 기재)

기 간	기관명(직위, 직책 등)
2016.09 ~ 2018.04	이화학연구소 RIKEN (Postdoc)
2017.05 ~ 2018.03	동경대학교 (방문연구원)
2018.06 ~ 2020.02	삼성전자 종합기술원 (책임 연구원)
2020.03 ~ 현재	아주대학교 (부교수 재직중)
2024.03 ~ 현재	고분자학회 춘/추계 운영이사

다. 수상경력 (최근 3년 이내)

※ 정부 포상, 민간 포상 등 연구개발 업적 관련 수상경력 모두 기재

일 자	수 상 내 용	시 상 기 관
2023.05	2022 연구우수교수 (IF 부문)	아주대학교
2024.05	2023 연구우수교수 (국제논문 피인용)	아주대학교
2024.05	2023 연구우수교수 (이공IF)	아주대학교
2024.09	ICT 챌린지 2024 과학기술정보통신부 장관상	과학기술정보통신부
2024.11	2024 산학 프로젝트 챌린지 장관상	산업통상자원부
2025.01	2024년 국가연구개발 우수성과 100선 최우수	과학기술정보통신부
2025.04	과학기술포장	과학기술정보통신부
2025.05	2024 연구우수교수 (국제논문 피인용)	아주대학교
2025.05	2024 연구우수교수 (이공IF)	아주대학교
2025.06	Small Young Innovator Award	Wiley
2025.07	NANO KOREA 2025 과학기술정보통신부 장관상	과학기술정보통신부

2. 수상후보자 추천인단 명부

성 명	전 공 분 야	세부전공 분야	소 속	비고
장성연	에너지화공	열전/광소자	울산과학기술원
김도환	유기반도체	전자피부/인공소자	한양대학교
이경진	고분자재료	유/무기 화학공정	충남대학교

3. 대표논문의 연구업적 요약서

1) Ultraflexible Vertical Corbino Organic Electrochemical Transistors for Epidermal Signal

연구 성과의 우수성 : 본 연구에서는 4단자 수직 원형 구조의 활성층을 도입하여 기생 저항을 최소화하고, 기계적 변형 시 등방성 응력 분산을 확보함. 이를 통해, 10 mV의 초저전압에서도 400 mS 이상의 증폭도와 2 kHz의 고속 응답을 동시에 달성하고,  5 μm 굽힘 반경 및 1000회 이상의 반복 변형에도 안정적인 성능을 유지함. 개발된 소자를 피부에 직접 부착하여 심전도(ECG), 근전도(EMG), 안구운동(EOG) 신호를 40.1 dB의 높은 신호 대 잡음비로 실시간 측정할 수 있는 웨어러블 생체 신호 모니터링 기기를 구현함.

그림 1. 원형 수직 구조 채널 기반 생체 진단용 초유연 유기 전기화학 트랜지스터

2) Sterilizable Vertical n-Type Organic Electrochemical Transistors for Skin- Conformal ECG Monitoring Devices

연구 성과의 우수성 : 본 연구에서는 n-PBDF 기반 4단자 수직 원형 구조 채널을 도입하여 기생 저항을 최소화하고, 10 mV 초저전압에서 374 mS의 높은 트랜스컨덕턴스와 1.2 kHz의 고속 응답을 달성함. 소자는 5 μm 굽힘 반경 및 200% 인장 변형, 1000회 반복 변형에도 안정성을 유지하고, UV·고온 멸균 후에도 성능 저하가 거의 없음. 또한 두께 3 μm의 초박막 구조로 피부에 밀착되어 38.1 dB의 신호 대 잡음비로 ECG를 장기간 안정적으로 측정하는데 성공함.

그림 2. 초유연 수직 구조 n형 유기 전기화학 트랜지스터 기반 심전도 센서

3) Skin-adhesive Stretchable Conductors for Wireless Vital Diagnostics

연구 성과의 우수성 : 본 연구에서는 전도성 고분자와 금속 나노입자의 복합으로 큰 신축에도 전기적 특성을 유지할 수 있으며, 이온성 액체와 탄성 소재의 복합화 및 문어 빨판 구조 도입을 통해 우수한 신축성 및 피부 부착 특성의 유연 전극을 개발하는데 성공함. 이후 개발된 전극에 유연 모듈 및 전이학습 기반 알고리즘을 결합하여, 생체 신호를 실시간 측정하고 무선으로 모바일 기기에 전송할 수 있는 웨어러블 헬스케어 기기를 개발함.

그림 3. 무선 생체신호 진단을 위한 피부 부착형 신축성 전도체 소재 및 구조 개발

4. 연구개발 실적

(1) 업적 총괄 (단위:건)

논문	SCIE 등재 학술지				h-index
	제1저자	공동저자	교신저자	소계	Web of Science	Google Scholar	SCOPUS
	12	28	33	73	28	31	29
특허	국내		국외		기술이전	연구 보고서	저서
	등록		등록
	3		-		3	-	3

*h-index 증빙자료(화면캡처본) 제출.

(2) 대표논문 목록

제 목	발표지명	Impactor factor	발표 년도	역할(저자)	저자수 (명)	피인용 횟수
Ultraflexible Vertical Corbino Organic Electrochemical Transistors for Epidermal Signal Monitoring [대표연구]	Advanced Materials	26.8	2024/11	교신	10	5
Sterilizable Vertical n-Type Organic Electrochemical Transistors for Skin-Conformal ECG Monitoring Devices [대표연구]	Materials Science and Engineering: R: Reports	26.8	2025/05	교신	11	0
Skin-adhesive Stretchable Conductors for Wireless Vital Diagnostics [대표연구]	Materials Science and Engineering: R: Reports	26.8	2025/07	교신	21	0

*제목 및 저자를 확인할 수 있는 증빙자료 제출.

(3) 총괄연구업적 목록

□ 학술지 논문 – SCIE 등재지에 한함

제 목	발표지명	Impactor factor	발표 년도	역할(저자)	저자수 (명)	피인용 횟수
Skin-adhesive Stretchable Conductors for Wireless Vital Diagnostics	Materials Science and Engineering: R: Reports	26.8	2025/07	교신	21	0
Scalable metal-based nanoparticle synthesis via laser ablation in liquids for transformative sensory and synaptic devices	International Journal of Extreme Manufacturing	21.3	2025/07	교신	4	0
Skin-Conformal Ag Flake-Decorated PEDOT:PSS Sensor Arrays for Spatially Resolved Body Temperature Monitoring	Small	12.1	2025/05	교신	5	0
Sterilizable Vertical n-Type Organic Electrochemical Transistors for Skin-Conformal ECG Monitoring Devices	Materials Science and Engineering: R: Reports	26.8	2025/05	교신	11	0
Waterproof and Conductive Tough Fibers for Washable E-textile	npj flexible electronics	15.5	2025/03	교신	10	1
Light-mediated photomultiplication via cascade energy transfer in organic photodiode	Advanced Functional Materials	19	2025/01	교신	9	1
Dual-biased Metal Oxide Electrolyte-gated Thin-film Transistors for Enhanced Protonation in Complex Biofluids	Scientific reports	3.9	2024/12	교신	5	1
Investigation of Analog Memristor Characteristics for Hardware Synaptic Weight in Multi-layer Neural Network	Advanced Intelligent Systems	6.1	2024/12	교신	3	1
Selectively Self-Aligned Sol-Gel Copper Oxide for Large-Area Multi-Valued Logic Devices	Small	12.1	2024/12	교신	5	0
Ultraflexible Vertical Corbino Organic Electrochemical Transistors for Epidermal Signal Monitoring	Advanced Materials	26.8	2024/11	교신	10	5
Alkali Metal Doping on Sol-gel-derived Copper Oxide for Performance Enhancement of Thin-film Transistors	IEEE Journal on Flexible Electronics	-	2024/06	교신	3	1
Bias-stress-stable Sub-1.5 V Oxide Thin-film Transistors via Synergistic Composition of Sol-gel Quaternary High-k Oxide Dielectrics	Journal of Alloys and Compounds	6.3	2024/05	교신	6	0
Ultra-Thin GaAs Single-Junction Solar Cells for Self-Powered Skin-Compatible Electrocardiogram Sensors	Small Methods	9.1	2024/03	교신	10	11
Wide-range and selective detection of SARS-CoV-2 DNA via surface modification of electrolyte-gated IGZO thin-film transistors	iScience	4.1	2024/03	교신	5	5
Stretchable and transparent nanopillar arrays for high-performance ultra-flexible organic photovoltaics	Applied Physics Letters	3.6	2024/01	교신	9	4
Real-time finger motion recognition using skin-conformable electronics	Nature Electronics	34.5	2023/08	교신	7	54
A review on the engineering of hole-transporting materials for perovskite solar cells with high efficiency and high stability	Dyes and Pigments	4.1	2023/06	교신	4	14
Ultra-flexible semitransparent organic photovoltaics	npj Flexible Electronics	12.3	2023/06	교신	10	20
Special Issue on Nano-Electronics Devices and Functional Applications	Applied Sciences	-	2023/05	교신	2	2
Aqueous electrolyte-gated solution-processed metal oxide transistors for direct cellular interfaces	APL Bioengineering	6.6	2023/04	교신	7	11
Recent advances in biosensor technologies for point-of-care urinalysis	Biosensors	4.9	2022/11	교신	5	38
Ultra-Large Dynamic Range Synaptic Indium-gallium-zinc-oxide Transistors	Applied Materials Today	8.3	2022/10	교신	9	14
Towards the 3rd Generation of Smart Farming: Materials, Devices, and Systems for E-Plant Technologies	Advanced Functional Materials	19	2025 (Accepted)	교신	6	0
Skin-conformal electronics for intelligent gesture recognition	Nature Reviews Electrical Engineering	-	2025 (Accepted)	교신	6	0
Toward ultraflexible organic electronic devices	MRS Bulletin	4.1	2023/09	주저자	5	21
Transparent Organic Photodiodes for High-Detectivity CMOS Image Sensors	Optica	10.4	2022/08	주저자	8	7
Thermal Annealing-Driven Modulation of Charge Trapping and Synaptic Plasticity in a Sol–Gel AlOx-Based Floating Gate Transistor	ACS Applied Materials & Interfaces	8.2	2025/03	공동	13	1
Strategic Design of A1–π–A2-Type Polymer Acceptors for Highly Sensitive Near-Infrared All-Polymer Photodetectors	Advanced Optical Materials	7.2	2024/12	공동	12	0
Investigating versatile capabilities of organic field-effect transistors incorporated with vacuum-deposited metal nanoparticles	Journal of Materials Chemistry C	5.1	2024/04	공동	8	4
Peculiar transient behaviors of organic electrochemical transistors governed by ion injection directionality	Nature Communications	14.7	2023/11	공동	9	21
High Detectivity Near Infrared Organic Photodetectors Using an Asymmetric Non-Fullerene Acceptor for Optimal Nanomorphology and Suppressed Dark Current	ACS Nano	16	2023/10	공동	12	19
A Spatially Selective Electroactive-Actuating Adhesive Electronics for Multi-Object Manipulation and Adaptive Haptic Interaction	Advanced Functional Materials	18.5	2023/10	공동	12	11
Highly efficient thin-film 930 nm VCSEL on PDMS for biomedical applications	Scientific Reports	3.8	2023/01	공동	9	8
A Wideband Ultra-Low-Profile Solar Cell–Integrated Antenna	Journal of English Educators Society	-	2023/01	공동	7	9

□ 등록된 국내외 특허

제 목	등록번호	등록년도	등록처	역할
FoD 센서용 고광반응성 나노구조를 포함하는 유기 흡광체 및 그 공정	10-2750648	2025/01	국내	주발명자
초 저전압 용액 공정형 금속산화물 반도체 기반 DNA 센서 및 그 제조방법	10-2530329	2023/04	국내	주발명자
도파관을 포함하는 생체 신호 감지 장치 및 그의 구동 방법	10-2720040	2024/10	국내	주발명자